# Gottomix US22声卡功能设置及参数调节

一、面板

⑦ ⑧ ⑿ ⒀

1. 声卡前面板



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑨ ⑩ ⑾

①.一路输入音量(话筒、乐器) ②.一路输入48V电源开关 ③.一路输入插口

④.二路输入插口 ⑤.二路输入48V电源开关 ⑥.二路输入音量(话筒、乐器)

⑦.MIC与线性输入切换 ⑧.后置输出波形显示 ⑨.后置输出音量 ⑩.前置耳机音量 ⑾.前置耳机插口 ⑿.总开关 ⒀.USB接入信号

⑤

1. 声卡后面板



① ② ③ ④ ⑥ ⑦

1. ①.USB线连接口 ②.MIDI输出口 ③.MIDI输入口 ④.数字输入 ⑤.数字输出

⑥.后置输出右声道 ⑦.后置输出左声道


二.设备连接

将USB连接线插入后置面板①.USB线连接口,另外端插入电脑USB口,请将电容话筒或者动圈话筒插入③.一路输入插口,如果前置有接话放请把MIC与线性输入切换按进去,将耳机插入⑾.前置耳机插口,将⑿.总开关 调到ON的位置,如电容话筒直接连入声卡请将②.一路输入48V电源开关按进去,设备连接完成

三.驱动安装及设置

设备连接好后在电脑设备管理器中会发现US22声卡新设备，禁用其他声音设备




在官网下载US22最新版本驱动,解压后双击打开

(如果电脑非内置系统管理员登陆请右键点击属性设置兼容win7及管理员登陆)


根据提示点击NEXT及Finish即完成驱动安装(最好重启一下)。驱动安装完成以后右下角会显示驱动面板图标45.png

声卡参数及驱动设置


双击打开驱动面板图标




1.为设置声卡采样延迟缓冲,默认如果下图,如果你电脑配置够好,此处无需更改



如果电脑配置较差请按下图设置




如果电脑配置非常差请按下图设置




注：需退掉所有使用音频设置的软件才可以进行设置

1. 为声卡跳线设置如下图




1. 输入监控及监听如下图




1.话筒及乐器输入监控2.数字输入监控3.总输出监控4.数字输出监控5.虚拟输入1监控6.虚拟输入2路监控

如果想让话筒的声音传出并监听请按下图设置(即干声说话监听)




如需使用机架声音无需设置。

2、录音监控及监听 如下图



1.为输出1路监控 2.为输出2路监控3.为数字输出监控 4.为总输出监听设置5.为数字输出设置 6.为话筒及乐器输入内录(内放)设置 7.为虚拟输入内录(内放)设置

如无需机架效果按下图设置即可 并将播放器通道设置为us22 out1/2



如需机架效果设置.请参看视频教程

YY以及其他娱乐平台音频设置如下图

