

一: 打开 LoadConfig(FB550 24SSOP)V3.exe



二:点击绿色箭头打开文件夹带BIN后缀文件。

四：将要更新的鼠标插入电脑主机，不要经过延长线和HUB。

五：

 显示PASS 后继续插上要更新的鼠标。

如果不需要再更新，请关闭软件。