u盘启动盘制作教程

**第一步：制作前准备**

1、准备好一个U盘，U盘大小自行决定。当然了，如果想要用u盘安装win7或是u盘装win8建议容量大一些，至少需要3~4G，即便是用u盘装xp系统，也需要600MB~1.5G。

2、利用U盘装系统软件，制作u盘系统安装盘，这里以U盘装机大师为例。

相关推荐：

微pe工具箱：http://www.downyi.com/downinfo/143826.html

usbos：http://www.downyi.com/downinfo/143789.html

U盘装机大师：http://www.downyi.com/downinfo/145012.html

ampe工具箱：http://www.downyi.com/downinfo/139104.html

3、如果在制作启动u盘的时候，遇到失败或者安全软件、杀毒误报，请添加信任或者退出安装软件。

**第二步：制作U盘启动盘**

1、执行U盘装机大师安装包，安装好以后，执行桌面“U盘装机大师”

2、选择U盘

插上制作好的U盘启动盘后，软件会自动识别并选择当前插入的U盘。首先通过【选择U盘】下拉列表选择您将要制作的U盘，然后点击【一键制作USB启动盘】按钮开始启动U盘启动盘的制作。



3、制作U盘装机大师启动U盘

为了保护您U盘上的数据不会被误删除，软件将弹出警告窗口再次让您确认是否继续操作。在确保您U盘上的数据安全备份后，点击【继续制作】按钮继续制作启动U盘。



制作过程中，软件的其他按钮将会变成灰色不可用状态。同时在界面下方，会实时显示制作的进度。此过程大约持续2-5分钟，依据个人的U盘读写速度而不同。



4、制作成功以后，打开U盘启动盘会看到“GHO”目录。“GHO”目录用来存放GHO、WIM或ISO镜像文件。进入PE，系统会自动读取本目录中所有的GHO、WIM和ISO镜像文件并加入到恢复系统列表。

