


1. **双击电脑右下角任务栏驱动****图标，出现如下图：**




1. **单击放大镜****可查看周围的无线信号，如下图，点击刷新****按钮可重新搜索无线网络：**

****

**找到需要连接的无线名称（这里选择TP-LINK-2A4F10­），然后双击该无线名称出现如下图：**

****

1. **再次单击上图中下一步图标****出现如下图：**

****

1. **在上图中密钥框输入连接无线密码(请输入正确的无线密码，注意区分大小写)，单击下一步图标****出现如下图,（网络名称前面打钩，证明添加连线成功）此时IP地址为软件自动获取，连接成功即可正常高速上网了。**

****

****

**(注意:如果没有获取到IP或收不到数据包都有可能是没有输对密码,请输入对应的密码重新获取IP)**