**狼蛛死亡缠绕PRO版鼠标宏-程序升级教程**

**——PRO版**

1. **驱动下载**

1.1、联系网店在线客服获取：

**天猫店铺：Aula狼蛛华凌度专卖店** <http://aulahld.tmall.com>


**京东店铺：海莫数码专营店** <https://mall.jd.com/index-745489.html>

PS：请勿从其它渠道获取**死亡缠绕PRO版**驱动，否则可能造成鼠标无法使用。

1. **恢复出厂**

第一步：双击打开“**9006-9800 FWupdater 压枪 20180308**”里面**FwUpdate.exe**；







打开程序之后，点击页面左下角的“**Update**”后，当程序窗口显示**Success!!!**后即表示已经完成了升级，那就关闭窗口就行了；

点**Exit**或者程序窗口**右上角的X**都可以

\*注意在程序在运行的时候，鼠标是不能移动



那鼠标就完成了FW升级

1. **友情提示**

小伙们如对教程有不明白的地方可以直接联系我们。

祝您：

**大吉大利，今晚吃鸡！**

**天猫店铺：Aula狼蛛华凌度专卖店** <http://aulahld.tmall.com>

**京东店铺：海莫数码专营店** <https://mall.jd.com/index-745489.html>